**Кронштейн для антенн КН-80.**

Предназначен для установки направленных антенн, оборудованных хомутами, на вертикальных несущих элементах (столбы, стены и т.п.)

Рекомендуется для антенн: 935, 2135, 2635.

**Комплектация:**

1. Труба с декоративными заглушками......1 шт.

2. Уголок крепёжный.................................... 2 шт.

3. Болт М6х40 мм...........................................2 шт.

4. Гайка колпачковая М6............................. 2 шт.

5. Шайба..........................................................2 шт.



**Чертеж сборки:**

****