**Кронштейн КН-82 для установки антенн.**

Предназначен для крепления к стене всенаправленных антенн сотовой связи в диапазонах 900/1800 (GSM), 2100 (3G), 2400 (WiFi), 2600 (4G).

Рекомендуется для антенн «Триада-993, 994, 2430, 2435, 2440, 2610, 2615, 2640».

**Комплектация:**

1. Полоса кронштейна ...................................2 шт.

2. Уголок крепления к стене .........................1 шт.

3. Укосина Ø10мм ......................................... 1 шт.

4. Винт М3 ..................................................... 7 шт.

5. Винт М3 потай............................................ 1 шт.

6. Гайка М3 .................................................... 8 шт.

7. Саморез 3,0-4,8 мм необходимой длины

(в комплект не входят) ................................... 4 шт.

